Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„**Zakup samochodu służbowego dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t”.**

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego   
   w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego   
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne   
i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacz, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez**  **Wykonawcę** |
| **1** | **Typ samochodu:**  Dostawczy | **Typ samochodu:** |
| **2** | **Typ nadwozia:**  Skrzyniowy z kabiną podwójną | **Typ nadwozia:** |
| **3** | **Napęd**:  na przednią oś | **Napęd** |
| **4** | **Prześwit:**  minimalnie 13 cm | **Prześwit:** |
| **5** | **Liczba drzwi:**  4-drzwiowy | **Liczba drzwi:** |
| **6** | **Liczba miejsc:**  **6** | **Liczba miejsc:** |
| **7** | **Kierownica po lewej stronie:**  Tak | **Kierownica po lewej stronie:** |
| **8** | **Silnik:**  ON | **Silnik:** |
| **9** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**  minimalnie 1100 cm3 | **Pojemność skokowa silnika (cm³):** |
| **10** | **Moc silnika (KM):**  minimalnie 100 KM | **Moc silnika (KM):** |
| **11** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**  Tak | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:** |
| **12** | **Skrzynia biegów:**   1. manualna | **Skrzynia biegów:** |
| **13** | **Systemy wspomagania:**   1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) 2. ESP (system stabilizacji toru jazdy) 3. ASR(system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania) lub równoważne | **Systemy wspomagania:** |
| **14** | **Lusterka zewnętrzne:**  Na pałąku wypukłe | **Lusterka zewnętrzne:** |
| **15** | **Szyby boczne:**  elektrycznie sterowane z przodu | **Szyby boczne:** |
| **16** | **Fotel kierowcy:**   1. z regulacją wysokości | **Fotel kierowcy i pasażera:** |
| **17** | **Regulacja kolumny kierownicy:**  dwie płaszczyzny (odległość i wysokość) | **Regulacja kolumny kierownicy:** |
| **18** | **Poduszki powietrzne:**   1. dla kierowcy i pasażera: poduszki czołowe | **Poduszki powietrzne:** |
| **19** | **Pasy bezpieczeństwa:**  trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  z przodu i z tyłu | **Pasy bezpieczeństwa:** |
| **20** | **Przednie zagłówki:**  trzy zagłówki z regulacją wysokości | **Przednie zagłówki:** |
| **21** | **Centralny zamek:**  zdalnie sterowany pilotem | **Centralny zamek:** |
| **22** | **Zabezpieczenia i blokady:**   1. immobiliser | **Zabezpieczenia i blokady:** |
| **23** | **Klimatyzacja:**  manualna | **Klimatyzacja:** |
| **24** | **Reflektory:**  LED do jazdy dziennej | **Reflektory:** |
| **25** | **Komputer pokładowy:**  Tak | **Komputer pokładowy:** |
| **26** | **Kierownica wielofunkcyjna:**  Tak | **Kierownica wielofunkcyjna:** |
| **27** | **Skrzynia ładunkowa:**   1. otwarta, 2. uchwyty do mocowania ładunku | **Bagażnik:** |
| **28** | **Radioodtwarzacz:**  Tak | **Radioodtwarzacz:** |
| **29** | **Dywaniki:**   1. gumowe (komplet) | **Dywaniki:** |
| **30** | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:**  Tak | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:** |
| **31** | **Opony letnie (komplet):** | **Opony letnie (komplet):** |
| **32** | **Opony zimowe (komplet):** | **Opony zimowe (komplet):** |
| **33** | **Koło zapasowe dojazdowe:**  Tak | **Koło zapasowe dojazdowe:** |
| **34** | **Zestaw naprawczy do kół:**   1. klucz do kół 2. podnośnik | **Zestaw naprawczy do kół:** |
| **35** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**   1. gaśnica 2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe | **Dodatkowe wyposażenie bhp:** |
| **36** | **Gwarancja na lakier:**  minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na lakier:** |
| **37** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**  minimum 5 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na perforację nadwozia:** |
| **38** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**  minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu (lub 100000 km) | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:** |

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość, data)